|  |  |
| --- | --- |
| Naziv | Prihvatanje terenskog izvještaja i zatvaranje intervencije |
| Kratak opis | Pri prijemu terenskog izvještaja, sistem, u vidu upozorenja, obavještava Operatera o pristizanju istog. Operater vrši pregled terenskog izvještaja, unosi napomenu ukoliko je to potrebno i zaključuje da je intervencija uspješno obavljena pri čemu vrši zatvaranje intervencije. |
| Učesnici | Terenski radnik, Operater, Sistem |
| Preduslovi | 1. Operater je uspješno izvršio otvaranje intervencije 2. Terenski radnik je proslijedio terenski izvještaj Operateru koji odgovara datoj intervenciji |
| Tok akcija | 1. Sistem prikazuje obavještenje o pristiglom terenskom izvještaju 2. Operater bira opciju za prikazivanje terenskog izvještaja 3. Sistem učitava terenski izvještaj koji sadrži potrebne informacije o mjestu događaja na koje je pristigao terenski radnik 4. Operater čita, vrši pregled terenskog izvještaja 5. Operater zaključuje terenski izvještaj 6. Po zaključivanju istog, operater zahtjeva od sistema obradu, tj. zatvaranje intervencije koja odgovara datom teresnkom izvještaju 7. Sistem mijenja stanje date intervencije iz Ovoreno u Zatvoreno čime 8. Sistem ažurira listu intervencija |
| Alternativni tokovi i izuzeci | 4a. Ukoliko je potrebno operater može da unese napomenu da bi kompletirao terenski izvještaj |
| Postuslovi | 1. Ažuriranje sesije datog operatera 2. Uspješno prihvatanje terenskog izvještaja. |
| Napomena | Operater koji je izvršio otvaranje intervencije ne mora izvršiti i zatvaranje te iste intervencije. Intervenciju mogu otvoriti i zatvoriti različiti operateri. |

Napisati da notifikacija stoji dok neko ne klikne. Napraviti to u dijagramu aktivnosti. Napraviti u dijagramu aktivnosti mogucnost pisanja napomene.

KOD PREDUSLOVA STAVITI NOTE REFERENCE ZA UCESNIKE